1. **Usando as regras de abreviação de endereço IPv6, compacte ou descompacte os seguintes endereços:**
   1. **2002:0EC0:0200:0001:0000:04EB:44CE:08A2**

**2002:ec0:200:1:0:4eb:44ce:8a2**

* 1. **FE80::7042:B3D7:3DEC:84B8**

fe80:0:0:0:7042:b3d7:3dec:84b8

* 1. **FF00::**

**ff00:0:0:0:0:0:0:0**

* 1. **2001:0030:0001:ACAD:0000:330E:10C2:32BF**

2001:30:1:acad:0:330e:10c2:32bf